Levantamento de requisitos

1. **Terminal de Auto Atendimento**

Imagem de vídeo game

Descrição gerada automaticamente com confiança média

Equipamento de auto atendimento intuitivo e prático tem o objetivo de aumentar o fluxo de validações e evitar filas.

**Características**

* Crédito/Débito.
* Dinheiro (opcional).
* Pagamento de tickets avulsos ou mensalidades.
* Touch Screen.
* R.
* Leitor RFID para credenciados e mensalistas.
* Ampla abertura frontal para fácil reposição de bobina.
* Comunicação Ethernet de fácil integração.
* Reconhecimento de presença de veículo por detecção de massa metálica.

1. **Sysparking Mobile**

Gráfico

Descrição gerada automaticamente

Aplicação de valet para celulares Android prático e funcional atende todas as necessidades para gerenciamento de estacionamento para avulsos ou mensalistas.

**Características**

* Impressão de tickets por impressora Bluetooth.
* Registro de placa por foto.
* Leitura de tickets pela própria câmera do celular.

1. **Totem Expedidor de Ticket GR-16**

Caixa de aparelho eletrônico

Descrição gerada automaticamente com confiança média

Com design moderno e estrutura resistente, o equipamento de controle de acesso de entrada para estacionamentos possui emissão de ticket em papel térmico e leitor de cartões RFID para credenciados.

**Características**

* Frente em acrílico.
* Display de informações com iluminação interna.
* Mensagens de voz para orientação do usuário.
* Impressão de tickets com código de barras EAN-13 para avulsos.
* Abertura automática da cancela apenas após ticket retirado pelo usuário.
* Leitor RFID para credenciados e mensalistas.
* Ampla abertura frontal para fácil reposição de bobina.
* Comunicação Ethernet de fácil integração.
* Reconhecimento de presença de veículo por detecção de massa metálica.

1. **Totem de Saída**

Geladeira com a porta aberta

Descrição gerada automaticamente com confiança média

Também com design moderno e estrutura resistente, o equipamento de controle de acesso de saída para estacionamentos possui leitor de código de barras e leitor de cartões RFID para credenciados.

**Características**

* Frente em acrílico.
* Display de informações com iluminação interna.
* Leitor RFID para credenciados e mensalistas.
* Comunicação Ethernet de fácil integração.

1. **Cancelas Automáticas**

Uma imagem contendo Diagrama

Descrição gerada automaticamente

Cantos arredondados, alta performance e perfeita integração em qualquer tipo de instalação. Inovadora e tecnicamente vanguardista a Cancela ARCO-6000 representa a solução ideal para controlar com absoluta segurança as entradas em ambientes onde é prevista um fluxo intenso. Oferecendo uma ampla linha de acessórios para satisfazer as diversas exigências operacionais.

1. **CÂMERA COM RECONHECIMENTO DE PLACA**

Caixa de metal

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa

A Câmera com Reconhecimento de Placa (LPR) possui funções que vão além de uma câmera comum. Com a tecnologia de captura, leitura e registro das placas dos veículos, ela pode auxiliar na automação. Atuando, por exemplo, no controle de clientes credenciados e rotativos, e solucionando casos de tickets perdidos.

Entre as principais facilidades oferecidas pela LPR, estão: liberação automática do acesso de veículos credenciados, registro de todas as entradas e saídas (com data, horários e tempo de permanência) de cada placa, cadastro de placas indesejadas e muito mais!


1. **INTEGRAÇÃO COM TAGS DE PEDÁGIO**

Diagrama

Descrição gerada automaticamente

A Integração com TAGs de Pedágio permite que você use os dispositivos RFID a seu favor. Em outras palavras, com essa solução, os motoristas podem usar as TAGs de pedágio para acessar o seu estacionamento. Todas as transações ficam registradas com horário de entrada e saída. Depois a empresa responsável pela TAG repassa os valores das tarifas para o estacionamento.

1. **Manobristas**



Estacionamento com manobrista: Semelhante ao valet parking, mas com mais serviços, como lavagem de carro, abastecimento etc.